% Diplomova prace: pos_buf
% Michal Trs
% uvod

Práce je vyvíjena v rámci projektu Liberouter, který je jednou z aktivit společnosti Cesnet.

Tato společnost je provozovatelem akademické sítě a zároveň řešitelem výzkumného záměru \uv{Vysokorychlostní optické sítě} financovaného z fondů Evropské unie. Cesnet se skládá z několika aktivit, kde nejrozsáhlejší je \uv{programovatelný hardware}, která je známá pod názvem \mbox{Liberouter}. Původní cíl projektu bylo vytvořit hardwarovou platformu a na ní implementovat router. Po několika letech byl projekt úspěšně dotažen do konce.
Během vývoje routeru bylo vyvinuto mnoho jednotek, které byly použity v dalších projektech. V současnosti nejúspěšnější projekt je FlowMon, což je pasivní sonda sledující datové toky na síti. Dále za zmínku stojí projekty IDS (systém vyhledávající vzory v paketech) a SCAMPI (sledování jednotlivých paketů na síti).

Doposud vyvinuté projekty jsou určeny pro sítě Ethernet (1GB/s, 10GB/s). Ethernet je definován standardem IEEE 802.3 a byl původně určen pro lokální sítě. Je nezávislý na fyzickém médiu. Může být použit koaxiální kabel, kroucená dvojlinka, nebo optická vlákna. S rozvojem síťových technologií se uplatňuje na páteřních linkách, díky nižším pořizovacím nákladům a srovnatelné přenosové rychlosti.

Zatím co Ethernet je synonymem pro přenos dat v počítačových sítích, v oblasti telekomunikací je dominantní technologií SONET/SDH pro přenos digitalizovaných telefonních hovorů. 95\% světových telekomunikačních operátorů používá právě tuto technologii a proto je komerčně velice úspěšná. Přenosové rychlosti jsou srovnatelné s Ethernetem, avšak jako médium je použito převážně optické vlákno. S rozvojem Internetu a mobilní komunikace však přestal být zájem o využívání pevných linek pro přenos hlasu. Telefonní operátoři proto hledali způsob, jak použít stávající infrastrukturu k přenosu dat. Vznikly technologie ATM, \mbox{FrameRelay} a Packet over \mbox{SONET} (PoS). ATM se používá spíše pro připojení koncových zákazníků, \mbox{FrameRelay} je moderní technologie poskytující virtuální trvalé okruhy. PoS je pro svoji efektivitu používán na páteřních sítích.

Cílem této práce je navrhnout vstupní/výstupní (v/v) jednotky pro technologii Packet over \mbox{SONET} (PoS). Během specifikace byl kladen důraz na co nejvyšší kompatibilitu se stávajícími v/v jednotkami pro technologii Ethernet vyvinutých v rámci projektu Liberouter. Tím bude umožněno využití současných aplikací vyvinutých v rámci tohoto projektu v sítích SONET.

Diplomová práce je psána česky. Přejaté obrázky z anglické literatury však nejsou překládány a vždy je u nich uveden zdroj. V textu se také vyskytují anglické termíny, pro které neexistuje český ekvivalent.
